TANQUE METÁLICO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS, COM BOMBA LOBULAR, RODADO SIMPLES, ARO 750 X 16, COM MACACO, TAMPA TRASEIRA DE 640 MM E TAMPA SUPERIOR DE 440 MM, COM VISOR, MANGOTE DE SUCÇÃO DE 5 METROS X 4”, COM PNEUS E CÂMARAS NOVOS E ACESSÓRIOS DE SÉRIE, NOVO